Ghế hội trường ADM54-B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | | Thông số | Hình ảnh |
| ADM54-B | 1. Tựa lưng | Sử dụng mút đúc lạnh mật độ cao, êm ái và bền bỉ, mật độ đạt 45–60 kg/m³. Khung bên trong làm từ thép nguội dày 1.5mm, dập khuôn định hình và hàn bằng công nghệ CO₂, bảo đảm độ chắc chắn và ổn định. |  |
| 2. Đệm ngồi | Dùng mút đúc lạnh mật độ cao, êm ái, đàn hồi tốt, mật độ đạt 50–60 kg/m³. Khung thép bên trong làm từ tấm thép nguội dày 1.5mm, dập khuôn định hình và hàn CO₂, giúp ghế bền và chống biến dạng. |  |
| 3. Chân ghế | Làm từ hợp kim nhôm cao cấp, đúc khuôn nguyên khối bằng công nghệ ép khuôn chính xác. Bề mặt được sơn phủ kim loại chuyên dụng và sấy ở nhiệt độ cao, đảm bảo độ bền màu và chống trầy xước. Kiểu dáng khung chân hiện đại, sang trọng |  |
| 4. Tấm ốp bên | Làm từ gỗ cao cấp, bên ngoài bọc mút và vải nỉ. Sử dụng cơ cấu khóa gài linh hoạt, dễ dàng tháo lắp và bảo dưỡng |  |
| 5. Tấm ốp ngoài đệm ngồi | Dùng ván ép gỗ cứng nhiều lớp, dày 15mm. Bề mặt phủ veneer, ép định hình bằng sóng cao tần và áp suất cao, giúp tăng khả năng chịu lực và chống cong vênh. Màu sơn có thể tùy chọn theo yêu cầu. |  |
| 6. Tay vịn | Làm từ gỗ sồi hoặc gỗ beech nhập khẩu, được gia công tinh xảo qua 6 quy trình sơn, mang lại vẻ sang trọng và bền đẹp theo thời gian |  |
|  | 7. Tấm ốp ngoài có lỗ tiêu âm | Dùng ván ép gỗ cứng nhiều lớp, dày 15mm, phủ veneer, ép định hình bằng sóng cao tần và áp suất cao. Tích hợp các lỗ thoáng âm dạng tổ ong, có hệ số tiêu âm 0.5, giúp loại bỏ tiếng vọng trong vòng 0.1 giây, đảm bảo âm thanh hội trường trong và không có tiếng ồn. Màu sơn tùy chọn. |  |
| 8. Bàn viết | Dạng bàn viết gấp bằng nhựa PP màu đen (kích thước 300×260×12mm), cơ cấu gập dạng trượt xuống, có thể giấu gọn trong tay ghế nhôm khi không sử dụng. Trang bị giá đỡ xoay bằng hợp kim nhôm cao cấp, chuyển động êm và không gây tiếng động. |  |

