Ghế hội trường ADM60-B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | | Thông số kỹ thuật | Hình ảnh |
| ADM60-B | 1. **Mút lưng ghế** | Dùng mút định hình lạnh mật độ cao, êm ái và bền, mật độ đạt 45–60 kg/m³. |  |
| 2. **Mút ngồi** | Dùng mút định hình lạnh mật độ cao, êm ái và bền, mật độ đạt 50–60 kg/m³. Khung bên trong làm từ thép tấm dày 1.5 mm dập nguội, hàn bằng công nghệ CO₂. |  |
| 3. **Chân ghế** | Phần khung trên dùng thép tấm 2.0 mm dập một lần tạo hình; phần chân dưới đúc nguyên khối bằng hợp kim nhôm. |  |
| 4. Tấm ốp bên hông (side panel) | Làm từ nhựa PP cao cấp ép phun một lần, hoặc ván MDF mật độ cao. |  |
| 5. **Tấm lưng ngoài** | Dùng ván nhiều lớp từ gỗ cứng, độ dày tiêu chuẩn 15 mm, bề mặt phủ ván lạng, ép cao tần và áp suất cao, chịu lực tốt, chống biến dạng. Màu sơn tùy chọn. |  |
| 6. **Cụm tay vịn** | Làm từ gỗ sồi nhập khẩu hoặc gỗ beech, hoàn thiện qua 6 công đoạn sơn. |  |
|  | 7. Tấm ngồi ngoài | Dùng ván nhiều lớp từ gỗ cứng, độ dày tiêu chuẩn 15 mm, bề mặt phủ ván lạng, ép cao tần và áp suất cao, chịu lực tốt, chống biến dạng. Màu sơn tùy chọn. |  |
| 8. Bàn viết | Dùng bàn viết nhựa PP màu đen, cơ cấu gập/dấu dạng cắm từ dưới độc đáo |  |

