Ghế hội trường ADM61-B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | | Thông số | Hình ảnh |
| ADM61-B | 1. Tựa lưng (đệm lưng) | Sử dụng mút đúc lạnh định hình mật độ cao, êm ái và bền bỉ, mật độ đạt 45–60 kg/m³. |  |
| **2. Đệm ngồi** | Sử dụng mút đúc lạnh định hình mật độ cao, êm ái và bền bỉ, mật độ đạt 50–60 kg/m³. Khung trong được dập từ thép nguội dày 1.5 mm, hàn bằng khí CO₂, bảo đảm độ chắc chắn và tuổi thọ cao. |  |
| **3. Chân ghế** | Làm bằng hợp kim nhôm cao cấp, đúc nguyên khối bằng khuôn ép, bề mặt phủ sơn kim loại chuyên dụng và sấy ở nhiệt độ cao. Kiểu dáng khung chân nhôm hiện đại, tinh tế và khác biệt. |  |
| **4. Tấm ốp bên (ốp hông)** | Làm từ gỗ chất lượng cao, bề mặt bọc mút và vải nỉ, sử dụng khóa gài tháo lắp linh hoạt, dễ dàng bảo trì và thay thế. |  |
| **5. Tấm lưng ngoài** | Sử dụng gỗ ép nhiều lớp dày 15 mm, bề mặt phủ veneer gỗ tự nhiên, ép cao tần ở áp suất cao cho độ bền, khả năng chịu lực và chống cong vênh tốt. Màu sơn có thể tùy chọn. |  |
| **6. Tay vịn** | Làm từ gỗ sồi hoặc gỗ beech nhập khẩu, gia công tỉ mỉ qua 6 quy trình sơn cao cấp, bề mặt nhẵn mịn, sang trọng. |  |
|  | **7. Tấm ngồi ngoài** | Sử dụng gỗ ép nhiều lớp dày 15 mm, bề mặt phủ veneer gỗ tự nhiên, ép cao tần ở áp suất cao, chắc chắn, chống biến dạng. Có các lỗ thoát âm dạng tổ ong giúp hấp thụ âm tốt. Màu sơn có thể tùy chọn. |  |
| **8. Bàn viết** | Làm bằng nhựa PP màu đen cao cấp, cơ cấu gập cất thông minh dạng gài từ dưới, ẩn trong chân tay vịn nhôm, gọn gàng và thẩm mỹ. Trang bị giá xoay bằng hợp kim nhôm cao cấp, xoay êm không gây tiếng ồn. |  |

