Ghế hội trường ADM68-B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên** | | Thông số kỹ thuật | Hình ảnh |
| ADM68-B | **1. Mút lưng ghế** | Sử dụng mút định hình lạnh mật độ cao, mang lại sự thoải mái và độ bền, mật độ từ 45 – 60 kg/m³. Khung bên trong làm từ thép tấm nguội dày 1.5mm, ép khuôn và hàn bằng khí CO₂. |  |
| **2. Mút đệm ngồi** | Sử dụng mút định hình lạnh mật độ cao, êm ái và bền bỉ, mật độ từ 50 – 60 kg/m³. Khung trong làm từ thép nguội dày 1.5mm, ép khuôn và hàn CO₂. |  |
| **3. Chân ghế** | Làm từ hợp kim nhôm cao cấp, đúc khuôn nguyên khối, bề mặt phủ sơn kim loại chuyên dụng và xử lý sấy nhiệt độ cao. Kiểu dáng chân nhôm hiện đại, độc đáo. |  |
| **4. Tấm ốp bên hông** | Làm từ gỗ chất lượng cao, bọc mút và vải nhung, sử dụng chốt gài linh hoạt, dễ dàng tháo lắp. |  |
| **5. Tấm lưng ngoài** | Làm từ ván ép gỗ cứng nhiều lớp, độ dày tiêu chuẩn 15mm, bề mặt phủ veneer, xử lý bằng sóng cao tần và ép áp lực cao, có độ chịu lực tốt, chống biến dạng. Màu sơn có thể tùy chọn. |  |
| **6. Tay vịn** | Làm từ gỗ sồi hoặc gỗ dẻ nhập khẩu, hoàn thiện bằng quy trình sơn 6 lớp tinh xảo. |  |
|  | **7. Tấm ngồi ngoài** | Làm từ ván ép gỗ cứng nhiều lớp, dày 15mm, phủ veneer, xử lý bằng sóng cao tần và ép áp lực cao, chống cong vênh. Tích hợp lỗ thông khí kiểu tổ ong giúp tăng khả năng hấp thụ âm thanh với hệ số 0.5, loại bỏ tiếng vang trong vòng 0.1 giây, đảm bảo không gian hội trường yên tĩnh và ghế luôn thông thoáng. Màu sơn tùy chọn. |  |
| **8. Bàn viết** | Sử dụng bàn viết bằng nhựa PP màu đen, thiết kế gắn dưới độc đáo. Trang bị trục xoay bằng hợp kim nhôm cao cấp, xoay nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn. |  |

