Ghế hội trường ADM69-B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | | Thông số kỹ thuật | Hình ảnh |
| Ghế hội trường ADM69-B | 1.Lưng ghế | Sử dụng mút định hình lạnh mật độ cao, êm ái và bền, mật độ lên tới 45–60 kg/m³ |  |
| 2. Đệm ghế | Ghế sử dụng mút định hình lạnh mật độ cao (50–60 kg/m³), đem lại độ êm và độ bền vượt trội. Khung bên trong được chế tạo từ thép tấm nguội dày 1.5 mm, dập khuôn chính xác và hàn bằng công nghệ CO₂. |  |
| 3.Chân ghế | Sử dụng chất liệu hợp kim nhôm cao cấp, được đúc khuôn áp lực, bề mặt phủ sơn kim loại chuyên dụng và sấy nung ở nhiệt độ cao. Khung chân hợp kim nhôm có thiết kế mới lạ, độc đáo. |  |
| 4. Tấm hông/ốp hông | Sử dụng ván gỗ chất lượng cao, bề mặt bọc mút và vải nỉ; dùng đinh cài tháo lắp dạng rời, dễ dàng tháo lắp. | 18dcc05e469ec375284c87e0c46a5f3d |
| 5. Tấm ốp ngoài phía sau | “Sử dụng ván ép gỗ cứng nhiều lớp, độ dày tiêu chuẩn 15 mm, bề mặt phủ veneer gỗ. Được ép bằng tần số cao và áp lực lớn, khả năng chịu lực tốt, chống biến dạng. Màu sơn có thể lựa chọn. |  |
| 6. Cụm tay vịn | Sử dụng gỗ sồi hoặc gỗ dẻ gai nhập khẩu, được gia công tinh xảo với 6 lớp sơn hoàn thiện. |  |
|  | 7. Tấm ốp ngoài ghế (mặt sau/đế ghế) | Dùng ván ép gỗ cứng nhiều lớp, độ dày tiêu chuẩn 15 mm, bề mặt phủ veneer gỗ. Được ép bằng tần số cao và áp lực lớn, khả năng chịu lực tốt, chống biến dạng. Trang bị các lỗ khí dạng tổ ong có tính năng tiêu âm độc đáo, tỷ lệ hấp thụ âm đạt 0,5; toàn bộ không gian có thể khử vọng âm trong 0,1 giây, đảm bảo ghế thoáng khí và hội trường không gây tiếng ồn. Màu sơn có thể lựa chọn. |  |
| 8. Bàn viết | Sử dụng mặt bàn viết bằng nhựa PP màu đen. Cơ cấu bàn viết kiểu cắm xuống độc đáo, ẩn bên trong chân tay vịn hợp kim nhôm, vừa đẹp vừa tiện. Trang bị giá đỡ xoay cao cấp bằng hợp kim nhôm, xoay không gây tiếng ồn. |  |

