Ghế hội trường ADM73-B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | | Thông số kỹ thuật | Hình ảnh |
| ADM73-B | 1. Tựa lưng | Được tạo hình bằng khuôn nhôm hợp kim, sử dụng mút PU đúc lạnh mật độ 45 kg/m³, có khả năng cách nhiệt, cách âm, giảm chấn, chống tĩnh điện và thoáng khí tốt. |  |
| 2. Đệm ngồi | Làm từ mút PU đúc lạnh mật độ 60 kg/m³, khung bên trong bằng thép tấm nguội dày 1.5 mm dập định hình, hàn CO₂ chắc chắn, đàn hồi cao và bền bỉ |  |
| 3. Chân ghế | Đúc nguyên khối từ hợp kim nhôm cao cấp, bề mặt xử lý chống oxy hóa, sơn tĩnh điện chịu va đập, chống gỉ, không phai màu, bền đẹp lâu dài |  |
| 4. Tấm ốp bên | Làm từ ván ép mật độ cao dày 4 mm, bề mặt mịn, thiết kế kiểu dáng hiện đại, độc đáo và thẩm mỹ cao. | f9487907bd986ef421195e654356a478 |
| 5. Tấm lưng ngoài | Gỗ nhiều lớp mật độ cao, ép định hình bằng khuôn, xử lý sơn PU cao cấp, chống cong vênh, không phai màu; độ dày 15 mm. |  |
| 6. Tay vịn | Làm từ gỗ tự nhiên nhập khẩu (sồi hoặc beech), bề mặt xử lý mịn, phủ sơn bóng bền đẹp. |  |
|  | 7. Tấm ngồi ngoài | Gỗ nhiều lớp ép khuôn, hoàn thiện bằng sơn PU cao cấp, bền màu, sang trọng; độ dày 15 mm. |  |
|  | 9. Kết cấu ghế | Dạng liên kết tăng cường, có thanh giằng ngang giữa hai giá lưng, phía sau đệm ngồi gắn đệm cao su chống va đập giúp ghế bền, chắc và êm hơn khi sử dụng |  |
|  | 10. Bu-lông – ốc vít | Sử dụng bulông nở lục giác phủ sơn tĩnh điện chống gỉ, không oxy hóa, đảm bảo độ chắc chắn lâu dài. |  |

